|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Thông số |  |
| Cảm biến nhiệt độ độ ẩm DHT22 | * Nguồn 3.3-6V * Dải đo : độ ẩm 0-100%RH, nhiệt độ -40 – 50 C * Độ chính xác : 2%RH (max: 5%), < 0.5C * Thời gian đo : 2s * Chuẩn kết nối : onewrite |  |
| Cảm biến nhiệt độ DS18B20 | * Nguồn 3.3-5V * Dải đo : nhiệt độ -55 – 125 C * Độ chính xác : 0.5 C (từ 10-86C) * Thời gian đo : max 750 ms (12bit resolution) * Chuẩn kết nối : I2C |  |
| Cảm biến đo cường độ ánh sáng | * Nguồn 2.4-3.6V * Dải đo : 0-65535 lux * Độ chính xác : 1 lux * Thời gian đo : max 180ms * Chuẩn kết nối : onewrite |  |
| Sò nóng lanh | * Nguồn 12VDC * Công suất 150W |  |
| Động cơ tạo hơi nước |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |